1. 断点自陷指令

break

syscall

1. 协处理器与通用寄存器间双向数据传递指令

mfc0

mtc0

EI

DI

1. 属于CPU控制的特殊指令

eret

1. 属于CPU的程序控制流（跳转、分支、子程序调用）指令

jal

j

Jr

beq

Bne

1. 属于CPU的数据传送类指令

lw

Sw

lui

1. 属于CPU的算术逻辑运算指令

add

addi

sub

sll

and

or

ori

1. 空操作

nop